うさぎの設計

作りたい形をデッサンします。

山折りにする部分を考えます。

山にする場所に赤い線を入れました。

背中を山にし、足が広がる形とします。

顔の部分も山にすることにします。

赤い線の間を1本の辺でつないだだけでは良い形になりません。

○で示した点を左に移動すると顔と体はできそうですが、 耳が作れそうにありません。

３本の辺でつなぐことを考えます。

○で示した２つの点を動かしながら、良い形をさがします。

これでできそうです。

svgにexportします。

inkscapeで開きます。

点を追加し、耳や足を作ってみます。

下側に表示される展開図で重なりが無いことを確認します。

外側の辺を曲線にし、形を整えます。

印刷して実際に作って確かめます。

展開図

usagi.pdf